**附件1**

**长葛市巡游出租汽车更新车型**

**技术标准及售后政策指南**

一、车型配置标准

巡游出租汽车新一轮更新车型为新能源纯电动车辆，车型应列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，车辆性能必须符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258—2017）及纯电动小客车相关安全、质量、技术标准要求。

|  |  |
| --- | --- |
| **尺寸信息** | **备注** |
| 轴距（mm） | ≥2650 |  |
| **动力性能** |  |
| 快充时间（h） | ≤1.5 |  |
| 30分钟快充电量百分比 | **30%-80%** |  |
| 工况法纯电续驶里程（km） | ≥400 |  |
| **新能源配置** |  |
| 充电口标准 | 国标 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国标交流充电车辆插座 | ● |  |
| 国标直流充电车辆插座 | ● |  |
| 便携式随车充电器 | ● |  |
| **内部配置** |  |
| 全液晶组合仪表 | ● |  |
| **操控配置** |  |  |
| 电动助力式转向系统 | ● |  |
| 电子车辆稳定系统 | ● |  |
| 电子驻车制动系统 | ● |  |
| 刹车优先系统 | ● |  |
| **安全配置** |  |  |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● |  |
| 主/副驾未系安全带声光报警 | ● |  |
| 中控门锁 | ● |  |
| 车身电子防盗系统 | ● |  |
| 智能钥匙系统 | ● |  |
| 电子换挡 | ● |  |
| 车速感应自动上锁 | ● |  |
| 胎压监测系统(TPMS) | ● |  |
| 动力系统防盗 | ● |  |
| 倒车雷达 | ● |  |
| **多媒体配置** |  |  |
| 中控大屏（≥7寸） | ● |  |
| USB接口 | ● |  |
| 语音电子导航系统 | ● |  |
| 车载蓝牙 | ● |  |
| 环绕立体音响系统（≥2扬声器） | ● |  |
| 4G模块 | ● |  |
| 车辆预留车载设施设备端口。 |

二、车辆售后服务要求

（一）整车质保期从整车经购车者验收合格后计算，质保期内供应商负责“三包”，运营途中因车辆自身故障无法行驶，供应商维修人员需及时赶赴现场，一般故障当场解决，不能当场解决的由供应商负责将车辆拖进指定特约维修点进行维修，重大故障必须及时修复。因车辆自身缺陷符合召回条件的，供应商应负责召回。

（二）整车质保要符合国家规定。电机、电控、电池（非单指电芯）免费提供8年或80万公里质保；在质保期内，电池容量衰减率达到20%时提供免费维修，确保电池容量达到80%及以上；电池容量不足60%时提供免费更换。

 2022年9月28日