**国三运营中重型报废车拆解流程**

**一.国三车服务流程**

（1）车辆是个人车主的车辆必须交于拆解企业，车主需携带本人身份证、机动车行驶证原件、机动车登记证原件、报废车辆及车辆号牌两面，车主本人银行卡，签订《报废车辆协议书》。

（2）车辆是单位户名的车辆必须交于拆解企业，单位户名车主需携带三证合一营业执照复印件加盖公章1份，机动车行驶证原件，机动车登记证原件(绿本)，报废车辆及车辆号牌两面；由个人进行报废的需填写《授权委托书》并加盖公章、签订《报废车辆协议书》并加盖公章，需提供单位银行卡信息及开户行。

（3）报废车辆入场后拆解企业管理人员对车辆进行评估；需检查车架号、发动机号、是否与登记证书一致，五大总成、电瓶、电路板是否缺失。**（**出现发动机号、车架号与行驶证不一致，五大总成不全的情况不予办理注销手续。**）**

（4）拆解企业评估完成后通知车管所监销人员现场对报废车辆进行监督销毁。将车辆拆解销毁视频刻录光盘后上交车管所，整理录入车辆信息，打印回收证明，办理注销手续。

（5）通知客户领取已经办结的回收证明、注销证明，并告知客户补贴资金领取流程。

**二.大型报废车拆解流程图**

**前部拆解**

**后桥拆解**

**驾驶室拆解**

**车辆预处理**

**拆卸前轮、散热器、空气过滤器**

**拆卸货箱、油箱、后轮、排气管等**

**拆卸蓄电池**

**拆卸车门、座椅、转向柱等**

**拆卸油管水管及各类连杆拉线**

**拆卸传动轴、刹车总成、减震器**

**抽取燃油**

**拆卸仪表台、空调系统、车灯**

**吊发动机变速箱、拆卸方向机**

**拆卸弹簧钢板、拆卸后桥**

**收集制冷剂**

**拆卸雨刷电机、线路板、线束等**

**拆卸减震器、弹簧钢板、前桥**

**收集废油废液**

**驾驶室车壳拆解破碎**

1. 预处理

拆卸储电池、抽取燃油、收集制冷剂、收集发动机、变速器等废油废液

1. 拆解
2. 驾驶室拆解：拆解车门、座椅、转向柱、仪表台、空调系统、车灯、雨刷电机、线路板及线束等，最后将驾驶室车壳拆解破碎。
3. 后桥拆解：拆卸货箱、油箱、拆卸后轮、排气管、传动轴、刹车总成、后减震器、后弹簧钢板、拆卸后桥。
4. 前部拆解：拆卸前轮、散热器、空气过滤器、油管水管及各种连杆拉线、吊发动机变速箱、拆卸方向机及拉杆、 前减震器、前弹簧钢板、拆卸前桥。
5. 以上拆解完成后，剪断车架。